**Material und Farben:**Aluminium

Rostfreier Stahl

ABS

**Technische Merkmale:**

Einführung der Portionierung mittels Tastendruck oder durch Einsetzen des Siebträgers

3 programmierbare Portionsgrössen: einzeln, doppelt, kundenspezifisch

Ergonomische Multifunktions-Benutzeroberfläche

Kaffeeausgabekammer aus Aluminium

Hocheffiziente Mahlscheiben aus rostfreiem Stahl mit ThermoSteel-Beschichtung

Mikrometrisch genaue stufenlose Einstellung mit Drehsicherung für ungewolltes Verstellen

Bohnenbehälter aus lebensmittelechtem Polycarbonat

Höhenverstellbare Hand-Free-Aufnahmegabel

**Masse / Gewicht:**

(BxTxH): 220x356x575 mm

Kaffeebohnenbehälter: 1.3 kg

Mahlleistung: 7-9 kg/h

Leistung: 450 W

Mahlscheibendurchmesser: 64 mm

Motorendrehzahl: 1350 U/min

Spannung: 230V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 13 kg