**Material und Farben:**Gehäuse aus Aluminium mit Metallic-Lackierung, Display: 4mm dickes Hartglas, bruchsicher und kratzfest, Brühgruppenfront: verchromt oder schwarz, Siebträgerhalter: stossfest, mattschwarz  
Frozen Bronze (Standardfarbe)  
White Pearl, Midnight Blue (optional)

**Technische Merkmale:**

Temperature profiling (XCELSIUS)  
Multifunktions-Boardcomputer mit Touch Display 5,7“, 640x480 Pixel und USB-Port  
Alphanumerisches Display für jede Brühgruppe mit Temperaturprofil-Anzeige  
LED-Beleuchtung: Arbeitsbereich, Brühgruppen  
optische Lichteffekte auf der Rückseite  
Unabhängige Wärmetauscher  
Unabhängige Brühgruppensteuerung  
Tassenwärmer mit Temperatursensor  
Gummigitter für Tassenwärmer  
Eingebaute Verdrängerpumpe  
Manometer für Pumpendruck  
Isolierter Boiler  
ABM.07  
ECO-Funktion mit Füllstand-Steuerung  
Elektrische Heizung  
Touch Temperaturprofil-Anzeige pro Brühgruppe  
Touch Brüh-Steuerung: Niederspannung (24 V)  
Bedienelemente: Niederspannung (24 V)

**Masse / Gewicht:**

**2 Brühgruppen**

(BxTxH): 800x600x540 mm

Boiler: 11 l

Boilerleistung: 4300 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 86 kg

**3 Brühgruppen**

(BxTxH): 1040x600x540xmm

Boiler: 16 l

Boilerleistung: 5400 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 101 kg

**4 Brühgruppen**

(BxTxH): 1280x600x540xmm

Boiler: 22 l

Boilerleistung: 5400 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 117 kg  
  
**Standardausstattung:**Je 1 Siebträger für Doppelbezüge pro Gruppe  
1 Siebträger für Einfachbezüge  
Gemischte Heißwasser-Ausgabe mit 3 Tasten für programmierbare zeitgesteuerte Dosierung und/oder Temperatur (4-TEA)  
2 Cool-Touch Dampflanzen mit C-Lever  
1 Tamper aus Kunststoff  
Dosierlöffel  
Blindfilter  
verstellbare Füsse  
 **Optionen:**iSteam – Dampflanze mit programmierbarem Temperatursensor  
Cloud Connect / Telemetrie  
Pods&Cups Halter

**Passende Kaffeemühlen:**KRYO 65 AT   
KRYO 65 OD