**Material und Farben:**Gehäuse aus Aluminium mit Metallic-Lackierung, Display: 4mm dickes Hartglas, bruchsicher und kratzfest, Brühgruppenfront: verchromt oder schwarz, Siebträgerhalter: stossfest, mattschwarz
Frozen Bronze (Standardfarbe)
White Pearl, Midnight Blue (optional)

**Technische Merkmale:**

Multifunktions-Boardcomputer mit Touch Display 5,7“, 640x480 Pixel und USB-Port
LED-Beleuchtung: Arbeitsbereich, Brühgruppen
optische Lichteffekte auf der Rückseite
Unabhängige Wärmetauscher
Eingebaute Verdrängerpumpe
Manometer für Pumpendruck
Elektronische Drucksteuerung für Boiler
Tassenwärmer mit Temperatursensor
Gummigitter für Tassenwärmer
Isolierter Boiler
ABM.07
ECO-Funktion mit Füllstand-Steuerung
Touch Brüh-Steuerung: Niederspannung (24 V)
Bedienelemente: Niederspannung (24 V)

**Masse / Gewicht:**

**2 Brühgruppen**

(BxTxH): 800x600x540 mm

Boiler: 11 l

Boilerleistung: 4300 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 86 kg

**3 Brühgruppen**

(BxTxH): 1040x600x540xmm

Boiler: 16 l

Boilerleistung: 6000 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 101 kg

**4 Brühgruppen**

(BxTxH): 1280x600x540xmm

Boiler: 22 l

Boilerleistung: 6000 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 117 kg

**Standardausstattung:**Je 1 Siebträger für Doppelbezüge pro Gruppe
1 Siebträger für Einfachbezüge
Gemischte Heißwasser-Ausgabe mit 3 Tasten für programmierbare zeitgesteuerte Dosierung und/oder Temperatur (4-TEA)
2 Cool-Touch Dampflanzen mit C-Lever
1 Tamper aus Kunststoff
Dosierlöffel
Blindfilter
verstellbare Füsse
 **Optionen:**iSteam – Dampflanze mit programmierbarem Temperatursensor
Cloud Connect / Telemetrie
Adapter für Pads und Kapseln

 **Passende Kaffeemühlen:**KRYO 65 AT
KRYO 65 OD