**Material und Farben:**Spiegelblank polierter Edelstahl und ABS/Nylon Panels

**Technische Merkmale:**

Unabhängige Wärmetauscher
Elektrisches Heizsystem
Eingebaute Verdrängerpumpe

Manometer für Pumpendruck

Manometer für Boilerdruck

Elektronische Steuerung von Temperatur und Boilerdruck

Multifunktions-Boardcomputer mit Display & USB-Port
LED-Beleuchtung an den Tastaturen der Brühgruppen
LED-Beleuchtung im Arbeitsbereich

**Masse / Gewicht:**

**2 Brühgruppen oder TALL Version**

(BxTxH): 770x540x520 mm

Boiler: 11 l

Boilerleistung: 2700 W (120V) – 4300 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 56 kg

**3 Brühgruppen oder TALL Version**

(BxTxH): 1010x540x520xmm

Boiler: 16 l

Boilerleistung: 6000 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 71 kg

 **Standardausstattung:**C-Lever Steam
4-Tea Hot Water (verschiedene Tee-Temperaturen)
ABM.07
V-Flex
Easy Clean
Easy Fix
Plug&Brew
Hydro Hub
LED Lights
Soft Touch
Ergo Filter Holder
Grid System
1 Siebträger für Doppelbezüge pro Gruppe
1 Siebträger für Einfachbezüge, 2 Dampflanzen, 1 Misch-Heisswasserausgabe mit 2 Tasten zum Programmieren von zeitgesteuerter Dosierung
Blindfilter
verstellbare Füsse

**Optionen:**iSteam – Dampflanze mit programmierbarem Temperatursensor
Cool Touch für noch besseren Schutz
Cloud Connect / Telemetrie
Pods&Cups Halter

**Passende Kaffeemühlen:**KRYO 65 AT
KRYO 65 OD