**Material und Farben:**Spiegelblank polierter Edelstahl und ABS/Nylon Panels

**Technische Merkmale:**

Unabhängige Wärmetauscher  
Elektrisches Heizsystem  
Eingebaute Verdrängerpumpe

Manometer für Pumpendruck

Manometer für Boilerdruck

Elektronische Steuerung von Temperatur und Boilerdruck

Multifunktions-Boardcomputer mit Display & USB-Port  
LED-Beleuchtung an den Tastaturen der Brühgruppen  
LED-Beleuchtung im Arbeitsbereich

**Masse / Gewicht:**

**2 Brühgruppen oder TALL Version**

(BxTxH): 770x540x520 mm

Boiler: 11 l

Boilerleistung: 2700 W (120V) – 4300 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 56 kg

**3 Brühgruppen oder TALL Version**

(BxTxH): 1010x540x520xmm

Boiler: 16 l

Boilerleistung: 6000 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 71 kg

**Standardausstattung:**C-Lever Steam  
4-Tea Hot Water (verschiedene Tee-Temperaturen)  
ABM.07  
V-Flex  
Easy Clean  
Easy Fix  
Plug&Brew  
Hydro Hub  
LED Lights  
Soft Touch  
Ergo Filter Holder  
Grid System  
1 Siebträger für Doppelbezüge pro Gruppe  
1 Siebträger für Einfachbezüge, 2 Dampflanzen, 1 Misch-Heisswasserausgabe mit 2 Tasten zum Programmieren von zeitgesteuerter Dosierung  
Blindfilter  
verstellbare Füsse

**Optionen:**iSteam – Dampflanze mit programmierbarem Temperatursensor  
Cool Touch für noch besseren Schutz   
Cloud Connect / Telemetrie  
Pods&Cups Halter

**Passende Kaffeemühlen:**KRYO 65 AT  
KRYO 65 OD