**Débit par heure avec double commande alternante:**

205 espresso, 140 cafés, 207 cappuccino, eau chaudes 186

Débit quotidien recommandé: 200

**Données:**

(LxPxH):300 x 575 x 770 mm

Alimentation: ~2N 400V / 16A, 6.0 kW

Poids: 57 kg

**Modèle:**

Eau claire fixe / évacuation eau sale
10.1“ – Touchpanel, 1920x1200 Pixel

Station à café mobile / Chariot
 **Caractéristiques standards:**
10.1“ – Touchpanel, 1920x1200 Pixel

1 moulin avec self adjusting grinder et 1 trémie à grains d’une contenance d’environ 1’200g
Ajustement automatique des moulins (self adjusting grinder)
Conception d'écran personnalisable selon les désirs du client
Programmation de recettes spéciales selon besoin du client
Eau chaude séparée à droite
EasySwitch – Menus de boissons pour une flexibilité maximale de l’application
Multidrink - Dérivation de recettes pour différents volumes de gobelets
Espace de travail éclairé par LED
Dispositif pour café en poudre
Système d'infusion breveté Dura-Brew
Groupe d’infusion en acier inoxydable – pour la meilleure qualité de café
Chambre d’infusion en acier inoxydable chauffée – pour une meilleure qualité café
4-Tea solution - pour différentes températures d'eau
Prise simultanée café, eau chaude et vapeur
Plug&Brew pour calibrage rapide
Programme de nettoyage automatique pour café et lait (7.5 min)
**NEXT matériaux et couleurs**Cadre écran: aluminium, structure surface mate
Revêtement sortie de café en acier inox
Revêtement appareil: acier, surface gris métallisé et plastique noir
Surface tasses: Acier inox mat et plastique noir

**Options:**2ème moulin avec self adjusting grinder et 1 trémie à grains d’une contenance d’environ 1’200g
Trémie à grains raccourci pour des endroits bas
Distribution eau chaude externe à droite
Bypass Dual Cup pour pot / Americano (prise simultanée possible)
Bypass Single Cup
Lance vapeur C-Lever Cool-Touch
iSteam – lance vapeur automatique
Kit de serrure
Positionneur tasses
Dispositif pour la récupération des fonds de café sous le buffet
Dispositif pour la récupération des fonds de café sous la machine (GUM)

Distribution automatique avec réglage de la hauteur prédéfinie selon la tasse
Télémétrie Rancilio Connect avec Remote-Access

BC22 chambre d’infusion pour 22 grammes de café

**Systèmes pour le lait / Options:
*Quick-Milk Fridge, 4l***

***FUM, réfrigérateur sous la machine à café (1 type de lait, -4l)***Pompe-module externe pour 1 ou 2 types de lait / 1 machine
Pompe-module externe pour 1 ou 2 types de lait / 2 machines
**Appareils contigus:**Chauffe-tasses avec réglage de la température en continu
Trémie pour poudre de lait et de chocolat
Plusieurs systèmes de paiement
Station à café mobile / Chariot