**Débit par heure avec double commande alternante:**

205 espresso, 140 cafés, 207 cappuccino, eau chaudes 184

Débit quotidien recommandé: 250

**Données:**

(LxPxH):300 x 575 x 770 mm

Alimentation: ~2N 400V / 16A, 6.0 kW

Poids: 57 kg

**Modèle:**

Eau claire fixe / évacuation eau sale  
10.1“ – Touchpanel, 1920x1200 Pixel

Station à café mobile / Chariot  
 **Caractéristiques standards:**   
10.1“ – Touchpanel, 1920x1200 Pixel

1 moulin avec self adjusting grinder et 1 trémie à grains d’une contenance d’environ 1’200g   
Ajustement automatique des moulins (self adjusting grinder)  
Conception d'écran personnalisable selon les désirs du client  
Programmation de recettes spéciales selon besoin du client  
Eau chaude séparée à droite  
EasySwitch – Menus de boissons pour une flexibilité maximale de l’application  
Multidrink - Dérivation de recettes pour différents volumes de gobelets  
Espace de travail éclairé par LED  
Dispositif pour café en poudre  
Système d'infusion breveté Dura-Brew  
Groupe d’infusion en acier inoxydable – pour la meilleure qualité de café  
Chambre d’infusion en acier inoxydable chauffée – pour une meilleure qualité café  
4-Tea solution - pour différentes températures d'eau   
Prise simultanée café, eau chaude et vapeur  
Plug&Brew pour calibrage rapide  
Programme de nettoyage automatique pour café et lait (7.5 min)  
**NEXT matériaux et couleurs**Cadre écran: aluminium, structure surface mate  
Revêtement sortie de café en acier inox  
Revêtement appareil: acier, surface gris métallisé et plastique noir  
Surface tasses: Acier inox mat et plastique noir

**Options:**2ème moulin avec self adjusting grinder et 1 trémie à grains d’une contenance d’environ 1’200g  
Trémie à grains raccourci pour des endroits bas  
Distribution eau chaude externe à droite  
Mousse de lait froide  
Bypass Dual Cup pour pot / Americano (prise simultanée possible)  
Bypass Single Cup  
Lance vapeur C-Lever Cool-Touch   
iSteam – lance vapeur automatique  
Kit de serrure  
Positionneur tasses  
Dispositif pour la récupération des fonds de café sous le buffet  
Dispositif pour la récupération des fonds de café sous la machine (GUM)

Distribution automatique avec réglage de la hauteur prédéfinie selon la tasse  
Télémétrie Rancilio Connect avec Remote-Access

BC22 chambre d’infusion pour 22 grammes de café

**Systèmes pour le lait / Options:  
*-Réfrigérateur NEXT gauche, central ou sous le buffet, 6.5l***  
Réfrigérateur gauche : standard

Extension pour réfrigérateur installé sous le comptoir

Frigo central 2 pompes pour la configuration de 2 machines à café

**Variantes**  
Multi-Milk Selection, pour 2 types de lait Patente du senseur de niveau pour le lait type 1, frigo NEXT

Patente du senseur de niveau pour le lait type 2, frigo NEXT ***- Réfrigérateur NEXT pour la mousse de lait froide à gauche ou central***Patente du senseur de niveau pour le lait type 1, frigo NEXT

Frigo central pour la mousse de lait froide; 2 pompes pour la configuration de 2 m. à café   
Extension pour réfrigérateur installé sous le comptoir ***FUM, réfrigérateur sous la machine à café (1 type de lait, -4l)***Pompe-module externe pour 1 ou 2 types de lait / 1 machine  
Pompe-module externe pour 1 ou 2 types de lait / 2 machines  
**Appareils contigus:**Chauffe-tasses avec réglage de la température en continu  
Trémie pour poudre de lait et de chocolat   
Plusieurs systèmes de paiement  
Station à café mobile / Chariot