**Débit par heure avec double commande alternante:**

205 espressi, 140 cafés, 207 cappuccini, eau chaudes 186

Débit quotidien recommandé: 250

**Données:**

(LxPxH):300 x 570 x 770 mm

Alimentation: ~2N 400V / 16A, 6.0 kW

Poid: 57 kg

**Modèles:**

Eau claire fixe / évacuation eau sale
Clavier capacitif **Keypad** (jusqu‘à 17+1 produits programmables)
**Touch**, 48 produits programmables
Sur station à café mobile / chariot

 **Caractéristiques standard:**
1 moulin avec une trémie à grains d’une contenance d’environ 1’200 g
Espace de travail éclairé par LEDS
Dispositif pour café en poudre
Distribution eau chaude centrale en écoulement café intégré
Système d'infusion breveté Dura-Brew
Groupe d’infusion en acier inoxydable – pour une meilleure qualité de café
Couleur: argent avec noir

4-Tea solution - pour différentes températures d'eau (pour version Touch)
Prise simultanée café, eau chaude et vapeur
Groupe d’infusion en acier inoxydable – pour une meilleure qualité de café
Plug&Brew pour calibrage rapide
Programme de nettoyage automatique pour café (5 min)

**Options:**2ème moulin avec une trémie à grains pour env. 1’200 g contenance
Trémie à grains bas pour endroits petits
Distribution eau chaude externe à droite
Bypass Dual Cup pour pot/ Americano
Bypass Single Cup
Lance vapeur C-Lever
Cool Touch pour protection plus haute
iSteam – lance vapeur automatique
Option Self, arrêt pour tasses et kit serrures
Dispositif pour récupération des fonds de café sous le buffet

**Extension card pour:**Distribution automatique avec réglage de la hauteur prédéfinie selon la tasse
Ajustement automatique des moulins pour une qualité constante tasse après tasse

**Appareils contigus:**Chauffe-tasses avec réglage de la température en continu
Trémie pour poudre de chocolat – et lait en poudre
Plusieurs systèmes de paiement
Station à café mobile / Chariot