**Débit par heure avec double commande alternante:**

205 espressi, 140 cafés, 207 cappuccini, eau chaudes 186

Débit quotidien recommandé: 250

**Données:**

(LxPxH):300 x 570 x 770 mm

Alimentation: ~2N 400V / 16A, 6.0 kW

Poid: 57 kg

**Modèles:**

Eau claire fixe / évacuation eau sale  
Clavier capacitif **Keypad** (jusqu‘à 17+1 produits programmables)  
**Touch**, 48 produits programmables  
Sur station à café mobile / chariot

**Caractéristiques standard:**   
1 moulin avec une trémie à grains d’une contenance d’environ 1’200 g   
Espace de travail éclairé par LEDS  
Dispositif pour café en poudre   
Distribution eau chaude centrale en écoulement café intégré  
Système d'infusion breveté Dura-Brew  
Groupe d’infusion en acier inoxydable – pour une meilleure qualité de café  
Couleur: argent avec noir

4-Tea solution - pour différentes températures d'eau (pour version Touch)  
Prise simultanée café, eau chaude et vapeur  
Groupe d’infusion en acier inoxydable – pour une meilleure qualité de café  
Plug&Brew pour calibrage rapide  
Programme de nettoyage automatique pour café (5 min)

**Options:**2ème moulin avec une trémie à grains pour env. 1’200 g contenance  
Trémie à grains bas pour endroits petits  
Distribution eau chaude externe à droite  
Bypass Dual Cup pour pot/ Americano  
Bypass Single Cup  
Lance vapeur C-Lever   
Cool Touch pour protection plus haute  
iSteam – lance vapeur automatique  
Option Self, arrêt pour tasses et kit serrures  
Dispositif pour récupération des fonds de café sous le buffet

**Extension card pour:**Distribution automatique avec réglage de la hauteur prédéfinie selon la tasse  
Ajustement automatique des moulins pour une qualité constante tasse après tasse

**Appareils contigus:**Chauffe-tasses avec réglage de la température en continu  
Trémie pour poudre de chocolat – et lait en poudre  
Plusieurs systèmes de paiement  
Station à café mobile / Chariot