**Débit par heure avec double commande alternante:**205 espressi, 140 cafés, 207 cappuccini, eau chaude 186

Débit quotidien recommandé: 250

**Données:**

 (LxPxH ) :300 x 570 x 770 mm

Alimentation: ~2N 400V / 16A, 6.0 kW

Poid: 57 kg

**Modèles:**

Clavier capacitif Keypad avec 16 touches programmables

Touch, 48 touches programmables
Sur station à café mobile / chariot

 **Caractéristiques standard:**1 moulin avec une trémie à grains d’une contenance d’environ 1’200 g
Espace de travail éclairé par LEDS
Dispositif pour café en poudre
Distribution eau chaude centrale en écoulement café intégré
Système d'infusion breveté Dura-Brew
Groupe d’infusion en acier inoxydable – pour une meilleure qualité de café
Couleur: argent avec noir

4-Tea solution - pour différentes températures d'eau (pour version Touch)
Prise simultanée café, eau chaude et vapeur
Groupe d’infusion en acier inoxydable – pour une meilleure qualité de café
Plug&Brew pour calibrage rapide
Programme de nettoyage automatique pour café et lait (7.5 min)

 **Options:**2ème moulin avec une trémie à grains pour env. 1’200 g contenance

Trémie à grains bas pour endroits petits

Distribution eau chaude externe à droite

Bypass Dual Cup pour pot/ Americano

Bypass Single Cup

Lance vapeur C-Lever

Cool Touch pour protection plus haute

iSteam – lance vapeur automatique

Option Self, arrêt pour tasses et kit serrures

Dispositif pour récupération des fonds de café sous le buffet

**Extension card pour:**Distribution automatique avec réglage de la hauteur prédéfinie selon la tasse
Ajustement automatique des moulins pour une qualité constante tasse après tasse

**Appareils contigus:**Cool Box 6.5l
Quick Milk réfrigérateur 4l
FUM, réfrigérateur sous la machine (1 type de lait - 4l )
Chauffe-tasses avec réglage de la température en continu
Trémie pour poudre de chocolat – et lait en poudre
Plusieurs systèmes de paiement
Station à café mobile / Chariot