**Débit par heure avec double commande alternante:**

180 espressi, 130 cafés, eaux chaudes 120

Débit quotidien recommandé: 100 produits

**Données :**

(LxPxH): 330 x 600 x 778 mm

Alimentation: ~1N 220V / 3.2 kW

Poid: 45 kg

**Modèles:**Eau claire fixe / évacuation eau sale
Version tank 4.5 l
Sur station à café mobile / chariot

**Caractéristiques standard:**
Clavier capacitif Keypad (jusqu‘à 17+1 touches programmables)
1 moulin avec une trémie à grains d’une contenance d’environ 500 g
Dispositif pour café en poudre
Espace de travail éclairé par LEDS
Distribution eau chaude centrale, en écoulement café intégrée
Système d'infusion breveté Dura-Brew
Groupe d’infusion en acier inoxydable – pour une meilleure qualité de café
Plug&Brew pour calibrage rapide
Couleur: noir
Programme de nettoyage automatique pour café (5 min)

 **Options:**2ème moulin avec une trémie à grains pour env. 500 g contenance
Trémie à grains bas pour endroits petits
Distribution eau chaude externe à droite
Bypass Dual Cup pour pot/ Americano
Bypass Single Cup
Lance vapeur
Option Self, arrêt pour tasses et kit serrures
Dispositif pour récupération des fonds de café sous le buffet

**Appareils contigus:**Quick Milk réfrigérateur 4l
FUM, réfrigérateur sous la machine (1 type de lait - 4l )
Chauffe-tasses avec réglage de la température en continu
Trémie pour poudre de chocolat – et lait en poudre
Plusieurs systèmes de paiement
Station à café mobile / Chariot