**Tassenleistung pro Stunde bei Doppelbezug:**

205 Espressi, 140 Kaffees, 207 Cappuccini, Heisswasser 184

Empfohlene Tagesleistung: 200

**Masse / Gewicht:**

(BxTxH): 300 x 570 x 770 mm

Anschlusswerte: ~2N 400V / 16A, 6.0 kW

Gewicht: 57 kg

 **Modelle:**

Keypad

Keypad FIXED incl. Samsung S2 9.7''

Touch

Touch 1 FIXED incl. Samsung S2 9.7''
Mobile Kaffeestation auf Trolley

**Standardausstattung:**Android Tablet 9.7" SuperAMOLED Touch-DP 2048x1536px

Kaffeemühle mit Bohnenbehälter für ca. 1‘200 g Fassungsvermögen
Ergonomische Beleuchtung
Kundenspezifische on-demand Rezepturen programmierbar
Kundenspezifischen Bildschirm Design wählbar
Möglichkeit für unterschiedliche Bedienmodi
4-TEA - Kontrollsystem für unterschiedliche Wassertemperaturen (nur für Touch)
Simultanbezug Kaffee/Heisswasser/Dampf möglich
Patentiertes Brühsystem Dura-Brew
Edelstahl Brüheinheit
Edelstahl Brühkammer beheizt - für beste Kaffeequalität
Plug&Brew für Schnelleinstellung
Farbe: schwarz mit silber
Reinigungsprogramm für integrierte Reinigung Kaffee/Milch (7.5 min)

 **Optionen:**2. Mühle mit Bohnenbehälter für ca. 1‘200 g Fassungsvermögen
Gekürzte Bohnenbehälter für knappe Platzverhältnisse
Separater Heisswasserauslauf rechts
Self Adjusting Grinder für konstant perfekte Kaffeequalität
Automatischer Auslauf mit Sensor
Bypass Dual Cup für Kännchen / Americano (Simultanbezug möglich)
Bypass Single Cup
C-Lever Dampflanze
Cool Touch (C-Lever) für noch besseren Schutz
iSteam – automatische Dampflanze
Option Self, Tassenanschlag und Verschluss-Satz
Satzabwurf für Kaffeesatz
Telemetrie Rancilio Connect mit Remote-Access

 **Passende Beistellgeräte:**Tassenwärmer mit stufenlos regulierbarer Temperatur
Pulvermodule für Schokolade- und Milchpulver
Verschiedene Zahlungssysteme
Trolley Einbausatz für mobile Kaffeestation