**Tassenleistung pro Stunde bei Doppelbezug:**

205 Espressi, 140 Kaffees, 160 Cappuccini, Heisswasser 186

Empfohlene Tagesleistung: 200

**Masse / Gewicht:**

(BxTxH): 300 x 570 x 770 mm

Anschlusswerte: ~2N 400V / 16A, 6.0 kW

Gewicht: 57 kg

**Modelle:**

Keypad

Keypad FIXED incl. Samsung S2 9.7''

Touch

Touch 1 FIXED incl. Samsung S2 9.7''

Mobile Kaffeestation auf Trolley

**Standardausstatttung:**  
Android Tablet 9.7" SuperAMOLED Touch-DP 2048x1536px  
Kaffeemühle mit Bohnenbehälter für ca. 1‘200 g Fassungsvermögen   
Kundenspezifische on-demand Rezepturen programmierbar

Kundenspezifisches Bildschirm Design wählbar  
Möglichkeit für unterschiedliche Bedienmodi  
4-TEA - Kontrollsystem für unterschiedliche Wassertemperaturen (nur für Touch)  
Simultanbezug Kaffee/Heisswasser/Dampf möglich  
Patentiertes Brühsystem Dura-Brew  
Edelstahl Brüheinheit  
Edelstahl Brühkammer beheizt - für beste Kaffeequalität  
Plug&Brew für Schnelleinstellung  
Farbe: schwarz mit silber  
Reinigungsprogramm für integrierte Reinigung Kaffee/Milch (7.5 min)

**Optionen:**2. Mühle mit Bohnenbehälter für ca. 1‘200 g Fassungsvermögen   
Gekürzte Bohnenbehälter für knappe Platzverhältnisse  
Separater Heisswasserauslauf rechts  
Self Adjusting Grinder für konstant perfekte Kaffeequalität  
Bypass Dual Cup für Kännchen / Americano (Simultanbezug möglich)  
Bypass Single Cup  
C-Lever Dampflanze

Cool Touch (C-Lever) für noch besseren Schutz  
iSteam – automatische Dampflanze  
Option Self, Tassenanschlag und Verschluss-Satz  
Satzabwurf für Kaffeesatz-Behälter unter Theke  
Telemetrie Rancilio Connect mit Remote-Access  
 **Passende Beistellgeräte:**Cool Box 6.5l  
Quick Milk Kühlschrank 4l  
FUM, Kühlschrank unter Maschine (1 Milchsorte – 4l)  
Tassenwärmer mit stufenlos regulierbarer Temperatur   
Pulvermodule für Schokolade- und Milchpulver  
Verschiedene Zahlungssysteme  
Trolley für mobile Kaffeestation