**Tassenleistung pro Stunde bei Doppelbezug:**

205 Espressi, 140 Kaffees, Cappuccini 207, Heisswasser 186

Empfohlene Tagesleistung: 250

**Masse / Gewicht:**

(BxTxH): 300 x 570 x 770 mm

Anschlusswerte: ~2N 400V / 16A, 6.0 kW

Gewicht: 57 kg

**Modelle:**

Keypad

Keypad FIXED incl. Samsung S2 9.7''

Touch

Touch 1 FIXED incl. Samsung S2 9.7''

Mobile Kaffeestation auf Trolley

 **Standardausstattung:**Android Tablet 9.7" SuperAMOLED Touch-DP 2048x1536px
Kaffeemühle mit Bohnenbehälter für ca. 1‘200 g Fassungsvermögen
Kundenspezifische on-demand Rezepturen programmierbar

Kundenspezifisches Bildschirm Design wählbar
Möglichkeit für unterschiedliche Bedienmodi
4-TEA - Kontrollsystem für unterschiedliche Wassertemperaturen (nur für Touch)
Simultanbezug Kaffee/Heisswasser/Dampf möglich
Patentiertes Brühsystem Dura-Brew
Edelstahl Brüheinheit
Edelstahl Brühkammer beheizt - für beste Kaffeequalität
Plug&Brew für Schnelleinstellung
Farbe: schwarz mit Silber
Reinigungsprogramm für integrierte Reinigung Kaffee/Milch (7.5 min)

**Optionen:**2. Mühle mit Bohnenbehälter für ca. 1‘200 g Fassungsvermögen

Gekürzte Bohnenbehälter für knappe Platzverhältnisse
Separater Heisswasserauslauf rechts
Kaltmilchschaum
Self Adjusting Grinder für konstant perfekte Kaffeequalität
Automatischer Auslauf mit integriertem Sensor
Bypass Dual Cup für Kännchen / Americano (Simultanbezug möglich)
Bypass Single Cup
C-Lever Dampflanze

Cool Touch Dampfhahn (C-Lever) für noch besseren Schutz
iSteam – automatische Dampflanze
Option Self, Tassenanschlag und Verschluss-Satz
Satzabwurf für Kaffeesatz-Behälter unter Theke
Telemetrie Rancilio Connect mit Remote-Access

**Milchsysteme / Optionen:
*Kühlschrank KS9 links oder zentral***
Erweiterung zu Kühlschrank für Unterthekenbau KS9
Multi-Milk-Selektion – für 2 Sorten Milch
Patentierter Milchniveau Sensor Typ 1, KS9
Patentierter Milchniveau Sensor Typ 2, KS9
 ***Kühlschrank KS9 für Kaltmilchschaum links***Patentierter Milchniveau Sensor Typ 1, KS9
 ***FUM, Kühlschrank unter der Kaffeemaschine (1 Milchsorte, -4l)***Externes Pumpenmodul für 1 oder 2 Milchsorten / 1 Maschine
Externes Pumpenmodul für 1 oder 2 Milchsorte / 2 Maschinen

**Passende Beistellgeräte:**Tassenwärmer mit stufenlos regulierbarer Temperatur
Pulvermodule für Schokolade- und Milchpulver
Verschiedene Zahlungssysteme

Trolley Einbausatz für mobile Kaffeestation