**Material und Farben:**Gebürsteter Edelstahl und ABS/Nylon Paneele
Anthrazit-Grau oder Schneeweiss

**Technische Merkmale:**

Unabhängige Wärmetauscher
Elektrisches Heizsystem
Eingebaute Verdrängerpumpe

Manometer für Pumpendruck

Manometer für Boilerdruck

Boilerdrucksteuerung mit Druckwächter

Multifunktions-Boardcomputer mit USB-Port
LED-Beleuchtung an den Tastaturen der Brühgruppen

**Masse / Gewicht:**

**1 Brühgruppe**

(BxTxH): 410x540x520 mm

Boiler: 4 l

Boilerleistung: 1600 W (120 V) – 1700 W

Spannung: 230V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 35 kg

**2 Brühgruppen**

(BxTxH): 770x540x520 mm

Boiler: 11 l

Boilerleistung: 2700 W (120V) – 4300 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 56 kg

**2 Brühgruppen *COMPACT:***

(BxTxH): 610x540x520 mm

Boiler: 5 l

Boilerleistung: 2700 W (120 V) – 3000 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 50 kg

**3 Brühgruppen:**

(BxTxH): 1010x540x520xmm

Boiler: 16 l

Boilerleistung: 6000 W

Spannung: 230V / 400V

Frequenz: 50/60 Hz

Gewicht: 68 kg

**Standardausstattung:**Easy Clean
Hydro Hub
Soft Touch
Ergo Filter Holder
Grid System
2 GR: 1 Siebträger für Doppelbezüge und 1 Siebträger für Einfachbezüge
3 GR: 2 Siebträger für Doppelbezüge und 1 Siebträger für Einfachbezüge
2 Dampflanzen
Heisswasserausgabe, Blindfilter, verstellbare Füsse

**Optionen:**C-Lever Dampflanze
you-Steam
Cloud Connect / Telemetrie
Tassenwärmer
Pods&Cups Halter

**Passende Kaffeemühlen:**
KRYO 65 AT / KRYO 65 OD