**Tassenleistung pro Stunde bei Doppelbezug:**

205 Espressi, 140 Kaffees, 207 Cappuccini, Heisswasser 186

Empfohlene Tagesleistung: 250

**Masse / Gewicht:**

(BxTxH): 300 x 570 x 770 mm

Anschlusswerte: ~2N 400V / 16A, 6.0 kW

Gewicht: 57 kg

**Modelle:**

Keypad, 16 programmierbare Tasten

Touch, 48 programmierbare Tasten
Mobile Kaffeestation auf Trolley

 **Standardausstattung:**Kaffeemühle mit Bohnenbehälter für ca. 1‘200 g Fassungsvermögen
Beleuchtete Bedienelemente

Chromstahlbrühgruppe beheizt - für beste Kaffeequalität

Automatisches Reinigungsprogramm für Kaffee

Farbe: silber mit schwarz

4-TEA - Kontrollsystem für unterschiedliche Wassertemperaturen (nur für Touch)
Simultanbezug Kaffee/Heisswasser/Dampf möglich
Patentiertes Brühsystem Dura-Brew
Edelstahl Brüheinheit
Edelstahl Brühkammer beheizt - für beste Kaffeequalität
Plug&Brew für Schnelleinstellung
Reinigungsprogramm für integrierte Reinigung Kaffee (7.5 min)

 **Optionen:**2. Mühle mit Bohnenbehälter für ca. 1‘200 g Fassungsvermögen
Gekürzte Bohnenbehälter für knappe Platzverhältnisse
Separater Heisswasserauslauf, rechts

Bypass Dual Cup für Kännchen / Americano (Simultanbezug möglich)
Bypass Single Cup
C-Lever Dampflanze

Cool Touch (C-Lever) für noch besseren Schutz
iSteam – automatische Dampflanze
Option Self, Tassenanschlag und Verschluss-Satz
Satzabwurf für Kaffeesatz-Behälter unter Theke

**Erweiterungsboard für:**Automatischer Auslauf mit integriertem Sensor
Self Adjusting Grinder für konstant perfekte Kaffeequalität

**Passende Beistellgeräte:**Tassenwärmer mit stufenlos regulierbarer Temperatur
Pulvermodule für Schokolade- und Milchpulver
Verschiedene Zahlungssysteme
Trolley für mobile Kaffeestation