**Tassenleistung pro Stunde bei Doppelbezug:**

205 Espressi, 140 Kaffees, 207 Cappuccini, Heisswasser 186

Empfohlene Tagesleistung: 250

**Masse / Gewicht:**

(BxTxH): 300 x 570 x 770 mm

Anschlusswerte: ~2N 400V / 16A, 6.0 kW

Gewicht: 57 kg

**Modelle:**

Keypad, 16 programmierbare Tasten

Touch, 48 programmierbare Tasten  
Mobile Kaffeestation auf Trolley

**Standardausstattung:**Kaffeemühle mit Bohnenbehälter für ca. 1‘200 g Fassungsvermögen  
Beleuchtete Bedienelemente

Chromstahlbrühgruppe beheizt - für beste Kaffeequalität

Automatisches Reinigungsprogramm für Kaffee/Milch

Farbe: silber mit schwarz

4-TEA - Kontrollsystem für unterschiedliche Wassertemperaturen (nur für Touch)  
Simultanbezug Kaffee/Heisswasser/Dampf möglich  
Patentiertes Brühsystem Dura-Brew  
Edelstahl Brüheinheit  
Edelstahl Brühkammer beheizt - für beste Kaffeequalität  
Plug&Brew für Schnelleinstellung  
Reinigungsprogramm für integrierte Reinigung Kaffee/Milch (7.5 min)

**Optionen:**2. Mühle mit Bohnenbehälter für ca. 1‘200 g Fassungsvermögen  
Gekürzte Bohnenbehälter für knappe Platzverhältnisse  
Separater Heisswasserauslauf, rechts

Bypass Dual Cup für Kännchen / Americano (Simultanbezug möglich)  
Bypass Single Cup  
C-Lever Dampflanze

Cool Touch (C-Lever) für noch besseren Schutz  
iSteam – automatische Dampflanze  
Option Self, Tassenanschlag und Verschluss-Satz  
Satzabwurf für Kaffeesatz-Behälter unter Theke  
**Erweiterungsboard für folgende Optionen:**  
Automatischer Auslauf mit integriertem Sensor   
Self Adjusting Grinder für konstant perfekte Kaffeequalität  
  
**Passende Beistellgeräte:**Cool Box 6.5l  
Quick Milk Kühlschrank 4l  
FUM, Kühlschrank unter Maschine (1 Milchsorte – 4l)  
Tassenwärmer mit stufenlos regulierbarer Temperatur   
Pulvermodule für Schokolade- und Milchpulver  
Verschiedene Zahlungssysteme  
Trolley für mobile Kaffeestation