**Tassenleistung pro Stunde bei Doppelbezug alternierend:**

180 Espressi, 130 Kaffees, Heisswasser 120

Empfohlene Tagesleistung: 100 Produkte

**Masse / Gewicht:**

(BxTxH): 330 x 600 x 778 mm

Anschlusswerte: ~1N 220V / 3.2 kW

Gewicht: 45 kg

**Modelle:**Festwasseranschluss / Zu- und Ablauf
Tank Version
Mobile Kaffeestation auf Trolley

**Standardausstattung:**
Kapazitives Keypad (bis 17+1 programmierbare Tasten)
1 Mühle mit Bohnenbehälter für ca. 500 g Fassungsvermögen
Einwurf für Kaffeepulver
Beleuchtete Bedienelemente
Zentraler Heisswasserauslauf
Patentiertes Brühsystem Dura-Brew
Edelstahl Brüheinheit
Edelstahl Brühkammer beheizt - für beste Kaffeequalität
Plug&Brew für Schnelleinstellung
Festwasseranschluss oder Wassertank 4.5l
Farbe: schwarz
Reinigungsprogramm für integrierte Reinigung Kaffee (5 min)

**Optionen:**2. Mühle mit Bohnenbehälter für ca. 500 g Fassungsvermögen
Gekürzte Bohnenbehälter für knappe Platzverhältnisse
Heisswasserauslauf rechts
Bypass Dual Cup für Kännchen / Americano
Bypass Single Cup
Dampflanze
Option Self, Tassenanschlag und Verschluss-Satz
Satzabwurf für Kaffeesatz-Behälter unter Theke

**Passendes Zubehör:**Tassenwärmer mit stufenlos regulierbarer Temperatur
Pulvermodule für Schokolade- und Milchpulver
Verschiedene Zahlungssysteme
Trolley Einbausatz für mobile Kaffeestationen