**Tassenleistung pro Stunde bei Doppelbezug alternierend:**

180 Espressi, 130 Kaffees, 140 Cappuccini, Heisswasser 120

Empfohlene Tagesleistung: 100 Produkte

**Masse / Gewicht:**

(BxTxH): 330 x 600 x 778 mm

Anschlusswerte: ~1N 220V / 3.2 kW

Gewicht: 45 kg

**Modelle:**Festwasseranschluss / Zu- und Ablauf  
Tank Version  
Mobile Kaffeestation auf Trolley

**Standardausstattung:**   
Kapazitives Keypad (bis 17+1 programmierbare Tasten)  
1 Mühle mit Bohnenbehälter für ca. 500 g Fassungsvermögen  
Einwurf für Kaffeepulver  
Beleuchtete Bedienelemente und Arbeitsbereich  
Zentraler Heisswasserauslauf  
Patentiertes Brühsystem Dura-Brew   
Edelstahl Brüheinheit  
Edelstahl Brühkammer beheizt - für beste Kaffeequalität  
Plug&Brew für Schnelleinstellung  
Festwasseranschluss oder Wassertank 4.5l  
Farbe: schwarz  
Reinigungsprogramm für integrierte Reinigung Kaffee/Milch (5 min)

**Optionen:**2. Mühle mit Bohnenbehälter für ca. 500 g Fassungsvermögen  
Gekürzte Bohnenbehälter für knappe Platzverhältnisse  
Heisswasserauslauf rechts   
Bypass Dual Cup für Kännchen / Americano  
Bypass Single Cup  
Dampflanze  
Option Self, Tassenanschlag und Verschluss-Satz  
Satzabwurf für Kaffeesatz-Behälter unter Theke

**Passendes Zubehör:**Cool Box 6.5l  
Quick Milk Kühlschrank 4l  
FUM, Kühlschrank unter Maschine (1 Milchsorte – 4l)  
Tassenwärmer mit stufenlos regulierbarer Temperatur  
Pulvermodule für Schokolade- und Milchpulver  
Verschiedene Zahlungssysteme  
Trolley für mobile Kaffeestation